EuroGarden et Yamabiko lancent deux nouvelles tronçonneuses d’élagage ECHO pour les travaux intensifs
EuroGarden et ECHO, fabricant de référence d’outils de jardinage et de sylviculture professionnels, élargissent la gamme de la plateforme batterie ECHO 56eFORCE avec deux tronçonneuses d’élagage innovantes : la DCS-3500T et la DCS-3000T. Ces deux modèles associent la technologie japonaise à des performances puissantes et à un design ergonomique, spécialement conçus pour les arboristes professionnels et les utilisateurs exigeants.

ECHO DCS-3500T – Tronçonneuse d’élagage professionnelle
La DCS-3500T fait partie de la X-Series d’ECHO et constitue la tronçonneuse d’élagage à batterie la plus puissante de la gamme ECHO. Avec un poids exceptionnellement réduit de seulement 2,2 kg (sans batterie) et une vitesse de chaîne impressionnante, ce modèle offre une maniabilité maximale et un confort de travail dans toutes les positions.
Caractéristiques :
· nouvelle technologie de sécurité à 2 étapes avec commande à un doigt,
· griffe de butée agrandie pour un meilleur contrôle,
· pompe à huile réglable par le dessus,
· anneau repliable breveté QuickDraw,
· attrape-chaîne rotatif amélioré,
· filtre d’admission d’air pour une plus longue durée de vie.
Spécifications :
· livrée de série avec une chaîne Oregon 80TXL et un guide-chaîne Speed Cut Nano de 35 cm,
· autonomie de coupe effective jusqu’à 51 minutes (selon la batterie),
· couple puissant pour les travaux exigeants de taille et de démontage.
Compatibilité :
· batterie 2,5 Ah (126 Wh) – LBP-56V125,
· batterie 5 Ah (252 Wh) – LBP-56V250,
· modèles de batteries antérieurs de la gamme ECHO 50V / 56V.
Ce modèle est spécialement développé pour les professionnels exigeants recherchant puissance, sécurité et durabilité lors de travaux intensifs.

ECHO DCS-3000T – Tronçonneuse universelle d’élagage
La DCS-3000T est une élagueuse polyvalente et abordable, dotée d’un couple élevé et d’une conception compacte. Grâce à son puissant moteur brushless sans entretien, elle offre d’excellentes performances de coupe, idéales pour les travaux d’élagage légers comme plus soutenus.
Caractéristiques :
· compatible avec les deux batteries (légère ou puissante),
· réservoir d’huile transparent pour vérifier le niveau,
· poignée ergonomique avec appui pour le pouce et la paume,
· anneau repliable breveté QuickDraw,
· poignée diagonale avec crochet pour longe.
Spécifications :
· livrée de série avec une chaîne Oregon 80TXL et un guide-chaîne Speed Cut Nano de 30 cm,
· vitesse de chaîne jusqu’à 21 m/s,
· poids à vide de seulement 3,0 kg (sans batterie).
Compatibilité :
· batterie 2,5 Ah (126 Wh) – LBP-56V125,
· batterie 5 Ah (252 Wh) – LBP-56V250,
· modèles de batteries antérieurs de la gamme ECHO 50V / 56V.
La DCS-3000T est le choix idéal pour les jeunes arboristes débutants ou comme tronçonneuse de secours fiable pour les élagueurs professionnels.

Disponibilité
Les nouveaux modèles ECHO DCS-3000T et DCS-3500T sont désormais disponibles via le réseau de distribution officiel ECHO.
La ECHO 56eFORCE DCS-3500T sera proposée à partir de 552,89 € HT, et la DCS-3000T à partir de 280,17 € HT (toutes deux livrées sans batterie ni chargeur) auprès des revendeurs agréés ECHO de votre région.
Pour trouver un revendeur ECHO, rendez-vous sur www.echodependonit.com.
